**Descrição do Ambiente**

O laboratório 13 do curso de Operador de Suporte técnico em T.I localizado no SENAI Ary Torres, mede 50m2, dos quais 10m2 são utilizados para o armazenamento de componentes tecnológicos, e as medidas restantes designadas para pesquisas. Esta sala é utilizada para aulas de matemática aplicada - MATI e comunicação e multimeios - CMU.

O prédio é de alvenaria. As paredes de divisórias compensáveis, que são brancas, possuem esquadrias ao centro da parte superior frontal e lateral direita, a porta é de vidro com a logo da instituição ademais classificação do ambiente; possuem janelas nas duas paredes laterais, sendo a esquerda coberta com cortinas cinzas e dois ar-condicionado. O chão é piso de taco, o teto é composto de placas de poliestireno expandido e com seis luzes de LED distribuídas uniformemente.

Pode-se observar, ainda, uma lousa de vidro azulada no centro da parede frontal, junto a um projetor e tela retrátil logo acima; há duas fileiras alinhadas compostas de sete grupos de três e um grupo de quatro ao fundo, cada lugar é mobilhado com uma mesa cinza, um computador Dell e uma cadeira de estofada azul escuro. Além disso, uma mesa exclusiva ao orientador com PC de mesma marca, e uma bandeira hasteada logo acima.

A sala é utilizada de três a quatro dias da semana, sendo limpa diariamente após sua utilização. Assim organizada, o laboratório de montagem, manutenção e configuração de computadores atende adequadamente aos objetivos a que se propõe: o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem.